ZBILK.IZ.BB.241.39.2021

Załącznik nr 2

pieczątka firmowa Wykonawcy

#### FORMULARZ OFERTY

**Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni**

**ul. H. Kołłątaja 1**

**81-332 Gdynia**

**Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:**

**Nazwa (firma)/imię nazwisko**…………………………………………………………………………………………...

**Adres** ………………………………………………………………………………………………………....................

Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………………………………………….

Nr NIP (przedsiębiorca ).................................... /Nr PESEL(osoba fizyczna)…………….........................................../KRS ..........................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………………..............................................

Adres internetowy publicznej otwartej bezpłatnej elektronicznej bazy danych dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, iż jestem[[1]](#footnote-1): mikroprzedsiębiorstwem\* □ tak □ nie

małym przedsiębiorstwem\* □ tak □ nie

średnim przedsiębiorstwem\* □ tak □ nie

Nawiązując do zapytania ofertowego na **dostawa i wdrożenie systemu WiFi (II)- sygn. postępowania ZBILK.IZ.BB.241.39.2021,** składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia **za** **cenę** **oferty brutto** ustaloną zgodnie z dyspozycjami zapytania ofertowego, na warunkach określonych we wzorze umowy:

cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (dostawa i wdrożenie systemu) ……………………………zł, co z podatkiem VAT daje **cenę brutto …………………….. zł (słownie:……………………………………..)**, w tym:

**ACCESS POINT – 7 sztuk**

Producent:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Model:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cena brutto za 1 szt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Access Point | | |
| Zarządzanie | Zarządzanie z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej | TAK/NIE\* |
| Obudowa | Musi umożliwiać montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku | TAK/NIE\* |
| Prawidłowa praca urządzenia w następujących warunkach klimatycznych | - Temperatura 0-45°C  - Wilgotność 5-90 %. | Należy określić parametry |
| Obudowa | Fabrycznie przystosowana do zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą i być wyposażone w złącze typu Kensington. | TAK/NIE\* |
| moduły radiowe | 1) 2.4 GHz 802.11b/g/n,  2) 5 GHz 802.11a/n/ac/ax | Należy określić parametry |
| Liczba sieci SSID | Min. 16 | Należy określić parametry |
| Liczba interfejsów: | - Ethernet – 2 w standardzie 10/100/1000 Base-TX,  - USB – 1 Typ A.  - RS-232 RJ45 Serial Port | TAK/NIE\* |
| Zasilane | Interfejs ETH w standardzie 802.3af lub zewnętrzny zasilacz. | TAK/NIE\* |
| Tryb przesyłania danych | - Tunnel,  - Bridge,  - Mesh | TAK/NIE\* |
| Wsparcie dla QoS | 802.11e, WME/WMM Multimedia Extensions, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja | TAK/NIE\* |
| Wsparcie metod uwierzytelnienia | WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.11i, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA). | TAK/NIE\* |
| Interfejs radiowy | - MIMO – 2x2,  - Transmit Beam Forming (TxBF),  - Maksymalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych:  min. 574 Mbps;  min. 1201 Mbps;  - Wymagana moc nadawania:  min. 23 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm;  min. 22 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm;  - Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT,  - Wsparcie dla kanału 80 MHz dla 802.11ac,  - Wsparcie dla kanału 160 MHz dla 802.11ax,  - Anteny – 3 wbudowane dla nadajników standardu 802.11 o zysku min. 4.5dBi dla pasma 2.4GHz, 5.5dBi dla pasma 5GHz.  -Nieużywany moduł radiowy może zostać wyłączony programowo w celu obniżenia poboru mocy,  -Maksymalna deklarowana liczba klientów per moduł radiowy – 512 | TAK/NIE\* |
| Funkcje interfejsu radiowego | - Skaner częstotliwości 2.4 oraz 5 GHz,  - Skanowanie w tle podczas obsługi klientów na pasmach 2.4 oraz 5 GHz,  - Skaner częstotliwości 2.4 oraz 5GHz w trybie dedykowanego monitora, | TAK/NIE\* |
| Funkcje dodatkowe | - OFDMA  - Spatial Reuse (BSS Coloring)  - UL-MU-MIMO 802.11ax mode  - DL-MU-MIMO  - Enhanced Target Wake Time (TWT)  - ZeroWait DFS /Agile DFS | TAK/NIE\* |
| Certyfikaty | Punkt dostępowy musi być certyfikowanym urządzeniem WiFi Alliance: WiFi certified IEEE Std 802.11a/b/g/n (ac) oraz posiadać certyfikację DFS. | TAK/NIE\* |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, załączonym do zapytania ofertowego i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.
4. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
5. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności faktury do 14 dni, liczony od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe.
7. Oświadczamy, że spełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa - usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie*).
8. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić):

………………………………………………………….

………………………………………………………….

.................................., dnia ...................

*(miejscowość) (data)* ...................................................................................................

*(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych*

*do reprezentowania Wykonawcy)*

1. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124  z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

   Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa  nie przekracza 2 milionów EUR.

   Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa  nie przekracza 10 milionów EUR.

   Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami **i które zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.**

   \*zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-1)